

# Wymiary:

Wysokość(cm):70

Średnicagórna/dolna(cm):50/54 Pojemność: 70l.

Waga(kg):ok.200

# Materiałwykonaniakosza:

* piasekpłukany0-2mm,
* cementPortlandzki42,5R,
* grys1-5mm/kamyk3-5mm,
* stalocynkowana,
* stalzbrojeniowa.

# Montaż:

koszwolnostojącyzmożliwościąprzytwierdzenia:

* natwardympodłożu(kostka,asfalt)zapomocąkotwylubkołkarozporowego,
* namiękkimpodłożu(grunt)należywykonaćfundament betonowy.

Kosz betonowy 70l - 829 zł brutto

Koszt transportu - 180 zł brutto

Termin produkcji - 4 tygodnie

# Normy:

* **PN-B-06265:2018-10/Ap1:2019-05**„Beton:Wymagania,właściwości,produkcjaizgodność-Krajowe uzupełnienie PN-EN 206+A1:2016-12 ”
* **PN-EN1176-1:2017-12**„Wyposażenieplacówzabawinawierzchnia-Część1:Ogólnewymagania bezpieczeństwa i metody badań”.
* **PN-EN13198:2005**„Prefabrykatyzbetonu.Elementymałejarchitekturyulici ogrodów”.

