**Załącznik nr 1**

Łodzie sprawdzają się doskonale w trudnych warunkach, mają bardzo niską wagę przy jednocześnie dużej wyporności wynoszącej 1200 kg. Są wzmocnione na dnie i burtach  aluminiowymi odbojnicami . Wysoka wyporność jest uzyskiwana dzięki trójwarwowej budowie dna i burt. Użytkownikami są Wojska Inżynieryjne, Wojska Obrony Terytorialnej, Straże Pożarne, Straż Graniczna oraz wiele podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo powodziowe.

**DANE TECHNICZNE ŁODZI SAPERSKIEJ**

* + długość całkowita                              5,00  m
  + szerokość całkowita                           1,80  m
  + wysokość burty                                  0,62  m
  + zanurzenie                                          0,25 m
  + zanurzenie przy maks. ciążeniu         0,32 m
  + waga kadłuba                                     210 kg
  + waga z wyposażeniem                       265 kg
  + nośność łodzi                                     1.200 kg lub 12 osób
  + silnik zaburtowy / opcja/                    30 kW

**WYPOSAŻENIE ŁODZI SAPERSKIEJ**

* + kotwica 6 kg z cumą 12 m              1 kpl
  + ławki - siedziska z uchwytami         3  kpl
  + wiosła drewniane 240 cm                 5 szt.
  + dulki do wioseł                                 5 kpl
  + gumy stabilizujące do wioseł           5 szt.
  + bosak 240 cm                                    1 szt.
  + cuma 12m                                          2 szt.
  + koło ratunkowe                                 1 szt.
  + kamizelka asekuracyjna                    4 szt.
  + race pirotechniczne  morskie            6 szt.

Termin dostawy łodzi wynosi 30 dni.

**Cena netto** za jedną łódź z wyposażeniem  26.000,00

**Cena brutto** za jedną łódź z wyposażeniem  31.980,00